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1、 项目简介
标准名称：气体绝缘金属封闭开关设备采购技术规范
英文名称：Technical specification for procurement of gas-insulated metal-enclosed switchgear
编制工作类别：制定
标准类别：技术
国际标准分类号：ICS 29.130.10
中国标准分类号：CCS K 43
[bookmark: _GoBack]起草单位：国网浙江省电力有限公司、国网物资有限公司、南方电网供应链集团有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家能源集团物资有限公司、国信云联数据科技股份有限公司
计划编制周期：2026年8月23日至2028年8月23日
2、 编制标准的目的
切实解决气体绝缘金属封闭开关设备采购技术规范书描述不完整、不明确以及不符合国家法律法规相关要求等问题，推动国内气体绝缘金属封闭开关设备标准在产业中的应用推广，发挥国内相关标准和检测认证的质量基础设施作用，推动提升行业企业现代绿色智慧供应链建设管理水平，助力行业高质量发展。
3、 编制标准的意义
近年来，随着我国经济的不断发展、能源结构的不断调整和电网建设项目的持续推进，气体绝缘金属封闭开关设备作为一项关键设备性材料，采购量越来越大。
目前，气体绝缘金属封闭开关设备采购技术规范书技术要求不统一，不利于物资标准化体系建设，难以建立科学客观的产品评价体系。编制该团体标准不仅能引导和促进企业物资采购标准化建设、集约化管理和数字化转型，还能通过标准引领改善营商环境，倒逼产业发展新质生产力，促进“中国产品”向“中国品牌”转变，切实保障产业链供应链安全。
4、 标准适用范围
该团体标准适用于新建、改建、扩建各类电站及其他相关项目所需气体绝缘金属封闭开关设备。
5、 标准主要内容
该团体标准包括气体绝缘金属封闭开关设备的规格、型号、数量、技术要求等内容，旨在帮助采购人明确采购需求，完善招标文件和验货管理。标准主要包括以下部分：
	部分
	标准名称
	牵头单位

	第1部分
	72.5kV气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第2部分
	72.5kV复合式气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第3部分
	126kV气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第4部分
	126kV复合式气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第5部分
	252kV气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第6部分
	252kV复合式气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第7部分
	363kV气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第8部分
	363kV复合式气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第9部分
	550kV气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第10部分
	550kV复合式气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第11部分
	800kV气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网

	第12部分
	800kV复合式气体绝缘金属封闭开关设备
	国家电网


6、 标准主要目录
1.前言
2.范围
3.规范性引用文件
4.术语和定义
5.通用技术规范
6.专用技术规范
附录
7、 相关标准国内外情况简要说明
目前，气体绝缘金属封闭开关设备现行有效的国内外标准主要有以下几类。
1.国家标准
GB/T 7674—2020《额定电压72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》是我国气体绝缘金属封闭开关领域最核心的国家标准。等同采用IEC 62271-203:2011，规定了气体绝缘金属封闭开关设备的使用条件、额定值、设计与结构、型式试验、出厂试验等要求，适用于额定电压72.5 kV及以上的户内和户外安装的交流GIS设备。
GB/T 22383—2017《额定电压72.5 kV及以上刚性气体绝缘输电线路》规定了交流额定电压72.5 kV及以上、额定频率为50 Hz的刚性气体绝缘输电线路（GIL）的使用条件、额定值、设计和结构以及试验等方面的要求，适用于单极或三极GIL及其与GIS设备的连接。
GB/T 22381—2017《额定电压72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备与充流体及挤包绝缘电力电缆的连接  充流体及干式电缆终端》规定了GIS设备与电力电缆连接的电缆终端的技术要求。
2.国家标准
DL/T 617—2019《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》规定了额定电压为72.5 kV及以上、频率为50 Hz的户内户外型GIS的使用条件、额定参数、设计与结构以及试验等方面的要求，适用于采用六氟化硫气体作为绝缘介质的GIS，介于敞开式和GIS之间的成套开关设备也可参照使用。
DL/T 618—2022《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》规定了GIS的现场交接试验项目、外观检查、主回路电阻测量、元件试验、绝缘气体验收试验、充入GIS内部气体的质量检测、气体密封性试验、气体密度继电器及压力表校验等技术要求。
DL/T 555—2004《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》规定了额定电压72.5 kV及以上、频率为50 Hz的户内和户外安装的GIS现场耐压及绝缘试验要求及方法。
DL/T 2243—2021《六氟化硫混合绝缘气体充补气技术规范》规定了SF₆混合绝缘气体充补气的方法、工作环境、仪器装置与材料、工作流程、安全与防护要求，适用于SF₆/CF₄、SF₆/N₂混合气体绝缘设备的充补气工作。
3.团体标准
T/CEC 503—2021《额定电压72.5 kV及以上采用SF₆/N₂混合气体绝缘的GIS母线和GIL应用导则》由中国电力企业联合会发布，规定了采用体积比30% SF₆和70% N₂混合气体绝缘的GIS母线和刚性气体绝缘输电线路（GIL）的技术条件、试验和现场应用等要求，适用于额定电压72.5 kV及以上的设备。
T/CSEE 0479—2024《高压直流气体绝缘金属封闭开关设备技术规范》由中国电机工程学会发布，规定了系统标称直流电压200 kV～500 kV的气体绝缘金属封闭开关设备的使用条件、额定值、设计与结构、试验、设备选用等要求。
4.国际标准
IEC 62271-203:2022《高压开关设备和控制设备 第203部分：额定电压52 kV以上气体绝缘金属封闭开关设备》是GIS领域最核心的国际标准。该标准规定了绝缘至少部分由大气压力以外的绝缘气体或混合气体获得的气体绝缘金属封闭开关设备的要求，适用于额定电压52 kV以上、频率60 Hz及以下的户内和户外安装的交流设备。我国国家标准GB/T 7674—2020即修改采用其前一版本IEC 62271-203:2011。
综上所述，国内外气体绝缘金属封闭开关设备标准体系已较为完整，但在采购技术规范方面仍缺乏统一、系统的技术要求标准，本标准编制将对填补这一空白、推动气体绝缘金属封闭开关设备采购标准化建设发挥积极作用。
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