中国招标投标协会团体标准项目建议书
1、 项目简介
标准名称：开关柜（箱）采购技术规范
英文名称：Technical specification for procurement of Switchgear （cabinet）
编制工作类别：制定
标准类别：技术
国际标准分类号：ICS 29.130.10
中国标准分类号：CCS K 43
[bookmark: _GoBack]起草单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司、国网物资有限公司、南方电网供应链集团有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、国家能源集团物资有限公司、国信云联数据科技股份有限公司
计划编制周期：2026年8月23日至2028年8月23日
2、 编制标准的目的
切实解决开关柜（箱）采购技术规范书描述不完整、不明确以及不符合国家法律法规相关要求等问题，推动国内开关柜（箱）标准在产业中的应用推广，发挥国内相关标准和检测认证的质量基础设施作用，推动提升行业企业现代绿色智慧供应链建设管理水平，助力行业高质量发展。
3、 编制标准的意义
近年来，随着我国电网建设、城市配网改造、新能源（风电、光伏）接入、数据中心、轨道交通及工业用户配电工程的快速发展，开关柜（箱）作为输配电系统的关键设备，采购量持续增长。
目前，开关柜（箱）采购技术规范书在产品型式、额定参数、绝缘方式（空气绝缘、气体绝缘、固体绝缘）、开断技术（真空、SF₆）以及低压成套设备等方面存在要求不统一的问题，不利于物资标准化体系建设，难以建立科学客观的产品评价体系。编制该团体标准不仅能引导和促进企业物资采购标准化建设、集约化管理和数字化转型，还能通过标准引领改善营商环境，倒逼产业发展新质生产力，促进“中国产品”向“中国品牌”转变，切实保障产业链供应链安全。
4、 标准适用范围
该团体标准适用于新建、改建、扩建发电厂、变电站、配电站、新能源场站、工矿企业及民用建筑等工程中高压开关柜、低压开关柜、环网柜、配电箱及综合配电箱的采购。
5、 标准主要内容
该团体标准包括开关柜（箱）的规格、型号、数量、技术要求等内容，旨在帮助采购人明确采购需求，完善招标文件和验货管理。标准主要包括以下部分：
	部分
	标准名称
	牵头单位

	第1部分
	12 kV真空开关高压开关柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第2部分
	12 kV充气式高压开关柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第3部分
	40.5 kV真空开关高压开关柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第4部分
	40.5 kV充气式高压开关柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第5部分
	40.5 kV SF6开关高压开关柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第6部分
	低压开关柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第7部分
	低压电容器柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第8部分
	12kV气体和空气绝缘环网柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第9部分
	12kV固体绝缘环网柜
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第10部分
	普通配电箱
	内蒙古电力（集团）有限责任公司

	第11部分
	综合配电箱
	内蒙古电力（集团）有限责任公司


6、 标准主要目录
1.前言
2.范围
3.规范性引用文件
4.术语和定义
5.通用技术规范
6.专用技术规范
附录
7、 相关标准国内外情况简要说明
目前，开关柜（箱）现行有效的国内外标准主要有以下几类。
1.国家标准
GB/T 3906《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》是我国高压开关柜最核心的产品标准，规定了额定电压3.6kV～40.5kV、频率50Hz及以下交流金属封闭开关设备和控制设备的术语、额定值、设计与结构、型式试验和出厂试验等要求。GB/T 11022《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》是高压开关柜的通用基础标准。GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》系列标准是我国低压开关柜、配电箱的基础标准，涵盖低压成套设备的通用要求、具体产品类型及特殊应用要求。GB/T 17467《高压/低压预装式变电站》涉及环网柜单元的要求。GB 20052《电力变压器能效限定值及能效等级》虽主要针对变压器，但部分新能源项目对开关柜与变压器组合提出能效关联要求。
2.行业标准
DL/T 404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》是电力行业高压开关柜的重要标准，对选用、试验和运行维护提出了补充要求。DL/T 593《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》与GB/T 11022协调一致。NB/T 42044《3.6kV～40.5kV智能交流金属封闭开关设备和控制设备》针对智能开关柜提出了技术要求。
3.团体标准
近年来，团体标准在开关柜领域发展迅速。中国电力企业联合会、中国电器工业协会、中国电工技术学会等发布了多项开关柜相关团标，对环保气体替代SF₆、智能化、在线监测等新技术方向作出了规范。
4.国外标准
国际电工委员会（IEC）发布的IEC 62271系列标准是全球高压开关设备最权威的国际标准体系，其中IEC 62271-200《交流金属封闭开关设备和控制设备》对应GB/T 3906，IEC 62271-1《高压开关设备和控制设备 共用技术条件》对应GB/T 11022。低压方面，IEC 61439《低压成套开关设备和控制设备》系列标准对应GB/T 7251。美国电气电子工程师学会（IEEE）C37系列标准在北美地区具有重要影响力。上述国外标准体系与我国标准体系在技术内容上总体协调，但在内部电弧故障试验、局部放电测量等方面存在部分差异，对开关柜国际贸易和技术交流具有重要参考价值。
综上所述，国内外开关柜（箱）标准体系已较为完整，但在采购技术规范方面仍缺乏覆盖多电压等级、多额定参数、多绝缘方式（空气/气体/固体）及低压成套设备的统一、系统化标准。本标准编制将对填补这一空白、推动开关柜（箱）采购标准化建设发挥积极作用。
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